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一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目

	项目代码
	2608-410421-04-01-401201

	建设单位联系人
	吴亚朋
	联系方式
	18237905206

	建设地点
	河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内

	地理坐标
	E：113度02分49.368秒，N：33度49分52.634秒

	国民经济

行业类别
	C2923塑料丝、绳及编织品制造；C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29，53.塑料制品业292；二十、印刷和记录媒介复制业23，39.印刷231

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目备案

部门
	宝丰高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批文号
	/

	总投资

（万元）
	200
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否
(是
	用地（用海）

面积（m2）
	4200m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》；
审批机关：河南省发展和改革委员会；

审批文件：《河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020年）的批复》
审批文号：豫发改工业[2017]797号。

（注：《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）》尚未取得批复）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》；

审查机关：原平顶山市环境保护局；

审查文件名称及文号：《平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见》（平环审〔2017〕9号）。

规划环境影响评价文件：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》；

审查机关：平顶山市生态环境局；

审查文件名称及文号：《平顶山市生态环境局关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告的审查意见》（平环审〔2019〕10号）。

（注：《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》尚未取得审查意见）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	2012年2月，经省人民政府批准，以宝丰县产业集聚区为基础设立宝丰高新技术产业开发区，为省级高新技术产业开发区。根据《河南省人民政府办公厅关于公布河南省开发区四至边界范围的通知》（豫政办〔2023〕26号）和开发区整合方案，宝丰高新技术产业开发区将宝丰县原产业集聚区、现代物流产业园、新型建材产业园等园区进行整合扩区纳入开发区，规划（围合）总面积1266.41公顷，建设用地总面积1253.49公顷，包含西区和东区，西区建设用地面积568.27公顷，东区建设用地面积685.22公顷，其中西区包含杨张组团一和杨张组团二，东区包含杨庄组团和周庄组团。杨庄组团和杨张组团一为整合的原宝丰县产业集聚区，杨张组团一规划范围：东至孟宝铁路，北至平顶山垃圾焚烧电厂，西至商杨公路及张八桥镇区，南至袁店村南矿区。杨庄组团规划范围：东至昌盛路路西支路，北至孟宝铁路，西至龙兴路，南至应河大道。周庄组团为整合的现代物流产业园，规划范围：东至东环路，北至宝州路，西至文化路，南至迎宾大道。杨张组团二与新型建材产业园重合，形成以“建材、装备制造、碳基新材料”三大产业为主，以“科创研发、现代物流”为辅的主导产业；规划范围：东至七三四油库，北至大地李庄矿区，西至张八桥镇没梁庙村曹庄自然村，南至宝丰县界。

目前《宝丰高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》正在报批阶段，暂未取得批复，其产业发展定位为“三主两辅”，即以“建材、装备制造、碳基新材料”三大产业为主导，以“科创研发、现代物流”为辅助的产业发展格局。

1、与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》相符性分析

（一）规划要点

（1）规划范围

宝丰县产业集聚区（宝丰高新技术产业开发区）规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。

（2）规划期限

规划期限为2016～2020年。

（3）发展规模

本次规划调整后用地面积为11.2平方公里，比原审批面积少0.9平方公里。包括建成区、发展区和控制区三个组成部分。其中建成区总面积4.1平方公里，发展区总面积4.2平方公里，控制区总面积2.9平方公里。

（4）发展定位

宝丰县产业集聚区（宝丰高新技术产业开发区）的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为长江以北最大的不锈钢加工基地；全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心；中部地区有重要影响的装备制造生产基地。

（5）发展目标

通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为：

①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。

②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。

③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。

（二）主导产业

主导产业为不锈钢、装备制造业、建材及物流。

（三）规划布局结构

（1）空间结构

结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。

①一心

袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。

②两轴

主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区快速、有序、健康发展。

次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。

③三组团

根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。

（2）空间布局

宝丰县产业集聚区（宝丰高新技术产业开发区）目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。

西部园区分为南北两个区，其中为装备制造产业园，布置以装备制造为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；另一个是综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。

（四）基础设施规划

（1）给水工程

①供水水源

采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。

②供水水网

产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。

（2）排水工程

宝丰县污水处理厂二期工程位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本次规划范围内的东部园区位于宝丰县污水处理厂二期工程服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理。根据实际情况，现状污水厂总规模为4万m3/d，一期、二期设计规模均为2万m3/d，服务范围主要为宝丰县城区（一期工程）和产业聚集区（二期工程），西至西环路，北至北环路，南至迎宾大道，东至东三环路。二期工程于2014年建成投产，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→改良氧化沟→反应及斜板沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水送至国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司进行再生利用，多余部分排入净肠河。

（3）雨水工程

规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。

（4）燃气工程

①气源规划

宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。

②燃气管网规划

根据《宝丰县城市燃气专项规划（2014-2030）》，规划范围内管网采用中压一级管网，规划沿长安大道、西二环布置DE200配气干管，保留现状园区三号路和豫02线DE200燃气配气干管，沿其他道路布置DE160、DE110燃气支管。燃气管道采用直埋敷设，管道埋设在人行道下，尽量避免敷设在车行道下。

（5）电力工程

根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业110kV变和张八桥镇110kV变等2座110kV变电站，工业110kV变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为2×50MVA；张八桥镇110kV变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南110kV变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为3×50MVA。产业集聚区规划期由堂110kV变和西彭庄35kV变电站供电。

（6）环卫工程规划

规划垃圾转运站3处，采用小型V类转运站，设计转运量为50t/d，每处垃圾转运站包括垃圾转运、公厕、环卫车辆清洗、停放、修理等设施用地及环卫工人休息场所。环卫车辆按照2.5辆/万人估算，本区需25辆，按照大中型车辆每辆150平方米停车场用地面积计算可知，共需5100平方米停车场用地。环卫车辆停车场结合垃圾转运站合并建设。

生活垃圾收集点的服务半径一般不应超过70m。在规划建造新住宅区时，一般每4幢设置1个垃圾收集点，并建造生活垃圾容器间，安置活动垃圾箱（桶）。

本项目选址位于平顶山市宝丰县杨庄镇城镇豫02线南段西侧（视光产业园区内）一楼B1区、二楼B2区，本项目为集装袋生产项目，与宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划不冲突。

2、与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书（报批版）》及审查意见相符性分析

2017年6月，南京国环科技股份有限公司编制完成《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》。2017年6月20日，原平顶山市环境保护局出具了《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见（平环审【2017】9号）。

2.1与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》相符性分析

对照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中提出的宝丰县产业集聚区（宝丰高新技术产业开发区）环境准入负面清单要求，本项目符合相关要求，具体分析如下：

表1与集聚区规划环境准入负面清单相符性分析

序号
准入要求
本项目情况
相符性
1
所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。
本项目物耗、能耗均较低，废气污染物达标排放，固体废物分类处置
相符
2
原辅材料禁止使用有毒有害物质，生产设备应达国内先进水平，确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求。
本项目原辅材料均不涉及有毒有害物质
相符
3
禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用。
本项目不属于耗水量大的项目
相符
4
集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放。
本项目属于集聚区东部片区。
相符
5
不得新建大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求。
本项目位于干渠约1.6km，满足相关管控要求
相符
由以上分析可知，本项目为集装袋生产项目，不属于负面清单中禁止入驻项目类型，不违背集聚区发展规划和规划环评。

2.2与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》审查意见相符性分析

对照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见（平环审【2017】9号），本项目符合相关要求，具体分析如下：

表2与集聚区规划环评审查意见相符性分析

序号
审查意见要求
本项目情况
相符性
1
合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。
本项目用地为工业用地，不在南水北调水源保护区范围内。
相符
2
优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。
本项目为集装袋生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目，符合国家当前产业政策。本项目选址与宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划不冲突。

相符
3
尽快完善环保基础设施。园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。
本项目运营期生活污水经化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理；本项目运营期产生的废边角料外售综合利用；危险废物交有资质的单位处置。

相符
4
严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。
本项目为新建项目，严格执行污染物排放总量控制制度，不增加区域污染物排放总量。本项目运营期产生的废气达标排放；生活污水经化粪池预处理后，排入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理；本项目租赁的厂房已采取水泥硬化防渗措施，周边环境地面采取水泥面硬化防渗措施，可有效防止地下水污染。

相符
5
建立事故风险防范和应急处置体系。加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。
本项目拟制定完善有效的环境风险预案，杜绝污染事故的发生。
相符
6
妥善安置搬迁居民。根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。
本项目不涉及
相符

7
加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。
本项目拟建立完善的环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，同时加强环保宣传、教育及培训，实施环境

保护动态化管理。

相符

综上所述，本项目位于河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内，属于宝丰县产业集聚区东部片区，由以上对比分析可知，本项目的建设与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》的审查意见相符。

3、与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》及审查意见相符性分析

《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，原平顶山市生态环境局针对该环境影响报告书提出了审查意见（平环审【2017】9号）。由于编制环评报告时，未将陶瓷建材产业园纳入，因此，宝丰县产业集聚区管理委员会委托环评单位对陶瓷建材产业园部分做了补充评价。该补充评价报告于2019年3月14日通过原平顶山市环境保护局审查，并出具了审查意见（平环审【2019】10号），具体内容如下：

该补充报告主要针对2017年已通过审查的宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书（文号：平环审【2017】9号）中未涉及的宝丰县陶瓷建材产业园纳入园区规划（宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目环境影响报告表于2016年12月通过宝丰县审批（文号：宝环审【2016】第41号），但在2017年编制和上报产业集聚区规划环评时产业集聚区管委会和环评单位未将其纳入规划环评，当时仅考虑东西两个园区合并）。针对上述问题，该补充报告对此进行了补充分析。2018年6月，省南水北调中线工程建设领导办、省环保厅、省水利厅、省国土厅等联合发文，《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）调整了南水北调中线一期工程饮用水水源保护区范围，宝丰县产业集聚区不存在与保护区的冲突。目前，园区西区污水处理厂场地正在平整，现有企业污水均自行处理后回用，不外排。本次补充报告建议加快西区污水处理厂的建设和供热项目及配套管网的建设。本次补充报告不涉及园区主导产业和集聚区规划范围等调整。

本项目选址位于平顶山市宝丰县河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内，属于宝丰县产业集聚区东部片区，不属于园区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。




	其他符合性分析
	1、与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据2024年2月河南省生态环境厅发布《关于公布河南省生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》，本项目位于宝丰高新技术产业开发区，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。亦不在宝丰县划定的生态保护红线保护区范围内，符合宝丰县土地利用总体规划和宝丰县发展总体规划。因此本项目符合宝丰县生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据平顶山市宝丰县2024年环境空气质量监测数据，本项目所在区域环境空气质量PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值要求，因此本项目所在区域属于环境空气不达标区。

本项目运营后废气污染物经配套环保设施处理后均可实现达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。对于新增废气污染物采用倍量替代从区域削减，不增加区域废气污染物排放总量。为了深入推进大气污染防治工作，持续改善空气质量，平顶山市印发了《平顶山市2026年蓝天保卫战实施方案》，通过蓝天保卫战的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。

根据2024年宝丰县净肠河石桥吕寨断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。

本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电、水资源等；项目利用已建厂房进行建设，不新增占地，不会突破当地土地资源承载能力；资源消耗量相对区域资源利用总量较少，运营期产生资源消耗，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。

生态环境准入清单

根据2024年2月河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》及“河南省生态环境分区管控应用平台”查询结果确定，项目涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个，重点管控单元1个，一般管控单元0个，详见下表。




	表3    项目涉及重点环境管控单元一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
管控要求
本项目情况
相符性
ZH410421
20001
宝丰高新技术产业开发区
重点
管控
单元
空间布局约束
1、禁止不符合园区规划及规划环评的项目入驻。 
2、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目； 
3、产业开发区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。 
4、东区组团二商贸物流禁止发展危险品物流业和危化品运输。
1、本项目与规划及规划环评相符；

2、项目属于允许类项目，符合国家产业政策；

3、本项目不涉及；

4、本项目不涉及。
相符
污染物排放管控
1、严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 
2、保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 
3、定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 
4、加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 
5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 
6、新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 
7、焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度，对涉及的重点大气污染物实行总量替代，不增加区域污染物排放总量。

2、本项目定期对化粪池进行维护；

3、本项目运营期采取分区防渗措施，周边环境地面采取水泥地面硬化防渗措施，可有效防止地下水污染；

4、本项目厂区地面均已硬化以防止水土流失。

5、本项目不属于“两高”项目。

6、本项目不属于耗煤项

目。

7、本项目不属于“两高”项目。
相符
环境风险防控
1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 
2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
1、本项目运营生产不涉及危险化学品；项目建设完成后按要求制定突发环境事件应急预案，通过厂区环境风险防控设施和拦截、降污和导流等措施，防止对地表水环境造成危害。2、本项目建成后纳入开发区事故风险防范和应急处置体系，同时加强厂区内环境风险管理，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。

相符
资源开发效率
要求
1、加强水资源集约利用，进一步控制水资源消耗。严格用水全过程管理，推进区域再生水循环利用，加强企业内部工业用水循环利用。 
2、积极发展可再生能源，持续扩大可再生能源开发利用规模，严控煤炭消耗总量，严格落实能源消费总量和强度“双控”制度。
1、本项目运营期用水量较

小，无生产用水。2、本项目不涉及煤炭消耗。

相符
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图1  项目与河南省生态环境管控分区相对位置图
②水环境管控分区分析

根据2024年2月河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》及“河南省生态环境分区管控应用平台”查询结果确定，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区1个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区0个，详见下表。

表4   项目涉及水环境管控单元一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
管控要求
本项目情况
相符性
YS4104212210165
宝丰高新技术产业开发区
重点
管控
区
空间布局

约束
1、禁止不符合园区规划及规划环评的项目入驻。

2、入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；

3、产业开发区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。
1、根据规划及规划环境影响相符性分析，本项目符合园区规划及规划环评。

2、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类项目，符合国家产业政策、环保政策。

3、本项目不在南水北调保护区。

相符
污染物排放管控
1、抓紧实施污水集中处理及中水回用工程，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。入园企业均不得单独设置废水排放口，以减少对下游饮用水源地的影响。
本项目生活污水排入开发区污水管网，最终进入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理。

相符
环境风险

防控
加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

2、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
1、本项目运营生产不涉及危险化学品；本项目建设完成后按要求制定突发环境事件应急预案，通过厂区环境风险防控设施和拦截、降污和导流等措施，防止对地表水环境造成危害。

2、本项目建成后纳入开发区事故风险防范和应急处置体系，同时加强厂区内环境风险管理，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。

相符
资源开发

效率要求
/
/
相符
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图2  项目与河南省水环境管控分区相对位置图
（3）大气环境管控分区分析

根据2024年2月河南省生态环境厅发布《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》及“河南省生态环境分区管控应用平台”查询结果确定，项目涉及1个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区1个，布局敏感重点管控区0个，弱扩散重点管控区0个，受体敏感重点管控区0个，大气环境一般管控区0个，详见下表。

表5    项目涉及大气环境管控单元一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
管控要求
本项目情况
相符性
YS4104212310002
宝丰高新技术产业开发区
重点
管控
区
空间布局约束
入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；产业开发区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。东区组团二商贸物流禁止发展危险品物流业和危化品运输。
本项目为允许类项目，不在南水北调保护区；本项目不涉及危险品物流业和危化品运输。

相符
污染物排放管控
/
/
相符
环境风险防控
1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 
2、园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演
练，提高区域环境风险防范能力。
1、本项目将严格落实规划 环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。

2、本项目不涉及该条内容，但企业环境风险应纳入园区风险管理体系。

相符
资源开发效率要求
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内 
改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；大力改善煤电 
机组供电煤耗水平。
本项目不涉及。
相符
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图3  项目与河南省大气环境管控分区相对位置图
综上，本项目符合《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》和“河南省生态环境分区管控应用平台”相关要求。



	2、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析 
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产工艺及设备不属于产业结构调整指导目录中限制类、淘汰类，为允许类项目。目前项目已经在宝丰高新技术产业开发区管理委员会进行备案，项目代码：2608-410421-04-01-401201（见附件2）。根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于禁止准入类和许可准入类两类事项。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 
本项目建设情况与备案相符性分析见下表。 
表6   本项目实际建设情况与备案表相符性分析
类别
备案内容
建设内容
相符性
项目名称
平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目

平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目
相符
建设单位
平顶山弘亿包装材料有限公司
平顶山弘亿包装材料有限公司
相符
建设地点
河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内
平顶山市宝丰县河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内
相符
建设性质
新建
新建
相符
建设内容
利用新千里公司现有厂房4200平方米，拟建设规模及内容：年产100万条集装袋生产项目，主要生产工艺：成品基布—印刷—裁切—缝制—成品打包；主要生产设备：缝纫机、打包机、印刷机、清理机、裁剪机及相关环保设施。
利用新千里公司现有厂房4200平方米，拟建设规模及内容：年产100万条集装袋生产项目，主要生产工艺：成品基布—印刷—裁切—缝制—成品打包；主要生产设备：缝纫机、打包机、印刷机、清理机、裁剪机及相关环保设施。
相符
工艺流程

成品基布—印刷—裁切—缝制—成品打包
成品基布—印刷—裁切—缝制—成品打包
相符
生产设备

缝纫机、打包机、印刷机、清理机、裁剪机及相关环保设施
缝纫机、打包机、印刷机、清理机、裁剪机及相关环保设施
相符
投资

200万元
200万元
相符
由上表可知，本项目实际建设内容与备案内容相符。

3、与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）相符性分析

本项目与豫环办[2022]24号符合性分析见下表。
表7  本项目与（豫环办[2022]24号）相符性

类别

内容

本项目情况

相符性

加强源头控制推进绿色生产

积极推进绿色生产工艺，减少 VOCs 产生量，石化、化工、医药、农药等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共印刷复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

本项目印刷工序采用柔版印刷工艺。油墨为水性油墨。

相符

强化收集效果，减少无组织排放
各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式。2022年5月底前，各地对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业的企业开展一轮风速实测，达不到要求的，一周内加装增压风机。

本项目在印刷、裁切过程废气产生部位设置集气罩，有机废气收集后采用二级活性炭处理，可降低无组织VOCs排放，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，风速不低于0.3米/秒。
相符

提升治理水平，全面达标排放
各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。各地要在5月底前全面排查采用活性炭吸附工艺企业，活性炭装填量、更换时间、废活性炭暂存转运情况、活性炭购买发票、活性炭碘值等，无法提供活性炭更换记录、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，一周内按要求更换新活性炭；根据废气量、活性炭箱截面积及长度核算废气停留时间及风速，不满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求的，一周内更换活性炭箱；严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。

本项目有机废气产生量较少，采用二级活性炭吸附处理后排放。废活性炭危废间暂存，厂内暂存时间不得超过一个月。项目建成后按要求登记活性炭更换记录，提供碘值报告。
相符

由上表可知，本项目建设符合《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）相关要求。

4、本项目与重污染天气重点行业绩效分级相符性分析

项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》-包装印刷企业绩效分级指标（A级）指标相符性分析见表8。
表8  项目与包装印刷行业 A 级绩效要求符合性分析一览表

差异化指标

包装印刷行业绩效分级指标（A级）

项目情况
相符性
原辅

材料

1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上；

2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上；

3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇

润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术；

4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上；

5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCSU25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；

6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上；

7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%：

8、清洗：采用胶印油墨、UV 油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100%。

项目印刷方式为柔版印刷，全部采用水性油墨，根据检测报告可知VOCs含量为0.1%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。

符合

无组织排放
1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；
2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；
4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；
5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；
6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集；
7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。
本项目采取相关措施后，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；项目使用油墨无需调配；向墨槽中加油墨时采用漏斗或软管等接驳工具；印刷机二次密闭，整体排风，设置集气管道；涉VOCs物料密闭保存；危险废物密闭后置于危废暂存间。

符合

污染治理技术

1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%；

2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。

项目采用柔版印刷，全部使用非溶剂型原辅材料，产生的有机废气产生量较小，经收集后通入“二级活性炭吸附装置”处理，可达标排放。
符合

排放限值

1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20~30rng/m3，TVOC为40~50rng/m3；

2、厂区内无组织排放监控点NMHC的lh平均浓度值不高于6mg/m3任意一次浓度值不高于20mg/m3；

3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。

经预测，项目有机废气排气筒的NMHC排放浓度小于20mg/m3
符合

监测监控水平

1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求；

2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；

3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。

项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求监测。

符合

环境管理水平

环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告

项目建成后按照要求存档环保档案。
符合

台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录

项目建成后按照要求做好台账记录。

符合

人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力

项目建成后按照要求安排人员配置。

符合

运输方式

1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；

2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；

3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械

项目建成后企业需按要求执行。

符合

运输监管

参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账

项目租赁河南新千里展览展示有限公司现有厂房，依托现有门禁系统，建立电子台账
符合

由上表可知，本项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》包装印刷企业绩效分级指标A级指标要求。
项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》-塑料制品行业绩效分级指标（A级）指标相符性分析见表9。
表9  项目与塑料制品行业A级绩效要求符合性分析一览表

差异化指标

塑料制品行业绩效分级指标（A级）

项目情况
相符性
能源类型
能源使用电、天然气、液化石油气等能源。

本项目能源为电能
符合
生产工艺及装备水平
1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中的允许类项目，符合相关产业政策，符合宝丰县产业集聚区总体发展规划
符合
废气收集及处理工艺

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000 的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1：5000 的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过 40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

本项目印刷、裁切废气收集后采用二级活性炭吸附处理，然后通过1根15m排气筒排放；集气设置控制风速不低于0.3米/秒；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积不低于750m²/g，填充量与每小时处理废气量体积之比为1：7000，满足A级绩效指标要求。
符合
无组织管控
1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；5.贮存易产生粉尘VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m

本项目采用水性油墨，油墨储存于密闭包装桶内；印刷、裁切工序有机废气收集进入二级活性炭吸附装置处理，然后通过15m排气筒排放。
符合
排放限值

1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3
本项目非甲烷总烃排放浓度为17.6mg/m3，满足排放限值。
符合

监测监控水平

1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h 的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h 的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。

本项目拟按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔，按要求进行自行监测。
符合

环境管理水平

环保档案
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

项目建成后按照要求建设环保档案。
符合

台账

记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规

格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废暂存、处理记录。

项目建成后按照要求制定台账记录。
符合

人员配置
配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。

项目建成后按照要求安排人员配置。

符合

运输方式

1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

项目建成后企业需按要求执行。

符合

运输监管

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

项目租赁河南新千里展览展示有限公司现有厂房，依托现有门禁系统，建立电子台账
符合

由上表可知，本项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品行业绩效分级指标（A级）指标要求。
5、与饮用水水源地保护规划相符性分析 
（1）平顶山饮用水源环境保护规划的相符性 
根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号）可知，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 
一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 
二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米—湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 
准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 
本项目位于平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内一楼B1区、二楼B2区，位于白龟山水库西北侧11.5km处，位于沙河西北侧9.8km处，距离应河约830m。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。
（2）与南水北调中线工程饮用水水源保护区的相符性分析

根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）文件：

南水北调总干渠明渠段在地下水水位低于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为：

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。

南水北调总干渠明渠段在地下水水位高于总干渠渠底的渠段，保护区划分范围为：

①微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。

②弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。

③强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500米。

根据调查，南水北调中线一期工程河南段宝丰县境内的划定范围：分段桩号 SH019+707.0～SH020+026.0，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度500m；分段桩号SH020+026.0～SH023+703.2，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度 150m。本项目位于平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内一楼B1区、二楼B2区，位于南水北调工程右岸，距南水北调总干渠最近距离约为1.6km，不在其保护区范围内。

（3）乡镇集中式饮用水水源保护区

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下：

①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。

②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。

③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。

④宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。

本项目位于平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内一楼B1区、二楼B2区，不在上述划定的集中式饮用水源的乡镇范围，项目建设符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
为适应市场需求，本项目为新建项目，平顶山弘亿包装材料有限公司拟投资200万元在河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内建设平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目。项目建成后，预计年产100万条集装袋。根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。受建设单位委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对项目建设地进行了现场踏勘，收集了相关资料，并依据国家有关环保法规和技术规范，编制完成了本环境影响报告表。

2、编制依据
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（4）《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号(1)）

（6）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》；

（7）《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号）；

（8）《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）；

（9）《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

（10）建设单位提供的项目平面布置图及其他相关技术资料。

3、项目概况
平顶山弘亿包装材料有限公司拟投资200万元在河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内建设平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目。本项目利用新千里公司现有厂房4200m2，主要建设内容包括印刷区、裁切区、缝纫区、成品区、仓库等。项目建成后年产100万条集装袋。
本项目已于2026年8月17日取得宝丰高新技术产业开发区管理委员会备案，项目代码：2608-410421-04-01-401201。
4、项目建设内容
项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成。详见下表：
表10  本项目主要建设内容一览表

工程组成
工程内容
建设内容及规模
备注
主体工程

生产车间
位于厂房2层B2区，包括印刷区、裁切区、缝纫区，总建筑面积约2387m2
新建
储运工程
原辅仓库
位于厂房1层B1区，建筑面积约900m2
新建
成品仓库
位于厂房1层B1区，建筑面积约850m2
新建
辅助工程

办公室

租赁新千里厂区办公室2间，约60m2
依托
公用工程
给水

由市政供水管网供给
依托

排水

外排废水主要为生活污水，依托新千里厂区化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理
依托
供电
由市政供电网供给
依托

环保工程
废气
印刷、裁切废气
印刷、裁切废气经局部集气设施收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放
新建
废水

生活污水
依托新千里厂区化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理
依托

雨水

雨污分流，雨水排入雨水管网

依托

噪声
合理布局，减振、隔声和消声等降噪措施
新建

固体

一般固废暂存间
位于厂房1层，10m2
新建
危险废物暂存间
位于厂房1层，5m2
新建
5、项目生产规模及产品方案见下表

本项目年产100万条集装袋，具体内容如下表：
表10      项目产品方案一览表

序号

产品名称

设计产能
1
集装袋

100万条/年
本项目产品质量标准按照《包装 非危险货物用柔性中型散装容器》（GB/T10454-2025）执行。
6、项目主要生产设备
项目主要生产设备详见下表：

表11  项目主要生产设施与产能匹配性一览表
序号
设备名称
型号
数量（台）
1
电脑缝纫机
MC-3550LBDF
10
2
MC-3040LBDF
10
3
MC-3020CGDYS
6
4
MC-6A5DY
2
5
双针四线缝纫机
DSGK80700
40
6
200吨厢式打包机
LM-220T
2
7
叠袋机
LMD-1500
3
8
裁带机
LM-1100
2
9
60吨双杠打包机
LM-850-60T
3
10
清理机
LM-600L
2
11
卷口布机
LM-530
1
12
印刷机
LM-SBR3-2200
2
13
裁剪机
LM2200
3
7、主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表：
表12  主要原辅材料及能源消耗表
序号

物料名称

年用量
最大存储量

形态
储存位置

1

PP编织基布
1000t/a
50t
固态
原料区

2
缝纫线
20t/a
0.08t
固态
原料区

3
吊带
300t/a
0.7t
固态
原料区

4
围带
100t/a
0.02t
固态
原料区

5
油墨

0.3t/a
0.05t
液态
原料区
6
印刷版
0.2t/a
0.05t
固态
印刷机内
7
水
990m3/a
/
/
/
8
电
20万kW·h/a
/
/
/
油墨用量计算说明：

根据建设单位提供的资料，项目需进行印刷的PP编织基布面积约为55000m2，印刷层厚度为5μm，根据油墨成分报告可知，油墨密度为1.0~1.1g/cm3，按1.05g/cm3计，则油墨最小使用量为0.2888t/a，考虑部分损耗，油墨使用量按照0.3t/a进行核算。
（1）本项目主要原辅材料理化性质：
油墨：本项目印刷工序所用油墨为水性油墨，主要成分为水性丙烯酸乳液（约35%）、颜料（约25%）、溶剂水（35%）、助剂（约5%）。该类油墨具有低挥发性有机物（VOCs）含量、微香、无刺激性气味、不易燃等特点，符合《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ 371-2024）相关要求。根据油墨物资安全资料表及成分分析报告可知，其VOCs含量为0.1%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）标准要求。油墨储存于密闭容器中，存放于原料区专用货架，远离热源与火源。

8、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员50人，厂区内不设食宿。

工作制度：年工作330天，两班制，每班6小时，年工作时间约3960h。
9、公用工程

（1）供电：项目用电来自市政供电系统。

（2）给水工程：项目用水来自市政供水管网。

（3）排水工程：厂区排水采用雨污分流制；生活污水依托新千里化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理。
10、项目水平衡

本项目无生产用水，主要用水为生活用水；全厂员工50人，每年工作330天，参照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），厂区内员工人均用水量按60L/d计，则生活用水量为3m3/d，损耗量按20%计，则生活用水损耗量为0.6m3/d，排水量为2.4m3/d，项目水平衡详见下图。
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图4   项目水平衡图（单位：m3/d）

11、项目物料平衡：

本项目挥发性有机物平衡详见下表：
表13   印刷工序挥发性有机物平衡表
投入t/a
产出t/a
油墨
乳液、颜料、助剂
0.1809
印物附着
0.1809
/
溶剂水
0.1050
非甲烷总烃
0.0127（有组织）
/
挥发性有机物
0.0141
0.0014（无组织）

/
/
/

水分挥发
0.1050
总量
0.3t/a
/
0.3t/a
根据生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350号）表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数中“密闭空间负压废气收集效率为90%”。
表13   裁切工序挥发性有机物平衡表
投入t/a
产出t/a
PP编织基布
1000
产品
987.329
/
/
非甲烷总烃
2.4039（有组织）
/
/
0.2671（无组织）

/

/
废边角料
10
总量
1000
/
1000
根据生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350号）表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数中“密闭空间负压废气收集效率为90%”
12、平面布置合理性分析
本项目位于河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内，厂房为钢筋混凝土结构，厂房在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。本项目共租用2层厂房，包括B1区、B2区，其中一层为B1区，包括原料、成品仓库，二层为B2区，包括生产区，包括印刷、裁切、缝纫等生产区，印刷、裁切设置在B2区东侧，缝纫区设置在B2区西侧。厂内各建筑物之间的防火间距、与厂内道路之间的距离、与厂围墙间的间距均能满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求，厂区内具体布置详见附图。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

根据现场踏勘，项目租赁已建厂房，土建施工已完成，施工内容主要为厂房装修、配套设备安装等作业。施工期污染主要为少量的装修垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾、安装设备造成的机械噪声等，待施工完毕，以上影响基本可以消除，本次评价不再分析其产排污情况。

运营期

本项目主要生产工艺流程图如下：

图5   生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
原材料购入：

本项目集装袋生产全部采用外购成品PP编织基布、吊带、缝纫线等原辅材料，不开展拉丝、织布、挤出等前道加工工序。原辅材料进场验收后分类存放于原料仓库，根据生产订单需求分批投入生产使用。

（2）印刷：
需要印制商标、规格标识的PP编织基布送入印刷工位进行印刷加工，印刷采用成品油墨，厂内不进行油墨调配工序。印刷完成后的基布在常温环境下自然晾干，待油墨干透后进入下一工序；无印刷需求的基布直接进入裁切工序。此工序会产生印刷废气、废油墨桶、擦拭抹布、废印刷版、废活性炭、噪声等。
（3）裁切：
印刷晾干后的基布及无需印刷的普通基布统一送入裁布设备，按照集装袋产品规格尺寸进行精准裁切，加工出袋身、袋底、吊耳补强片、料口布等所需裁片。裁切设备内部刀体内置加热管，切割PP编织布同时熔融封边，此工序会产生有机废气、废边角料及噪声。

（4）缝纫：
裁切后的各类布片转运至缝纫工位，操作人员通过工业缝纫机对袋体、吊带、补强布、进出料口等部件进行缝合组装，对受力位置进行加固缝制，确保产品结构强度，加工形成集装袋半成品。此工序会产生废边角料、噪声。
（5）检验：
缝制完成的半成品经人工全面检验，核查产品尺寸、外观、缝合质量、印刷效果，剔除破损、脱线等不合格产品。此工序会产生不合格品。
（6）成品入库：
检验合格的成品经人工折叠整理，通过打包设备捆扎打包后，送入成品仓库储存待售。

本项目运营期产排污情况见表14：
表14  项目产污环节汇总表

类别

来源

污染物名称

治理措施

废水
生活污水
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程
废气

印刷废气
非甲烷总烃
使用水性油墨，采用集气罩收集后经二级活性炭处理后通过15m排气筒排放
裁切废气
非甲烷总烃
采用集气罩收集后经二级活性炭处理后通过15m排气筒排放

固废

裁切、缝纫工序
废边角料
外售
检验工序
不合格品
外售

印刷工序
废油墨桶
交由有资质公司处置
废印刷版
擦拭抹布
废气处理
废活性炭
办公、生活

生活垃圾
交由环卫部门处置
噪声

设备运行

机械噪声

厂房隔声、减振垫


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁河南新千里展览展示有限公司已建成标准厂房进行生产，无原有污染情况及环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

（1）基本污染物
根据宝丰县环境空气质量监测网中的监测数据进行区域环境空气达标性判定。本项目位于河南省平顶山市宝丰县，宝丰县2024年各评价因子的年均浓度、标准及占标率等详见下表。

表15   2024年宝丰县空气质量监测结果一览表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准浓度（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11
60

18.3
达标

NO2
25
40

62.5
达标

PM10
84
70

120.0
超标
PM2.5
49
35

140.0
超标
CO

日均值95%位数质量浓度

1100
4000

27.5
达标

O3
日最大8小时值90%位数质量浓度

161
160

100.6
超标
由上表可知，2024年宝丰县区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，因此，本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。

为持续改善全市环境空气质量，深入推进全市大气污染防治攻坚工作，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发《平顶山市2026年蓝天保卫战实施方案》等文件，以推动环境空气质量持续改善。通过相关方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。
二、地表水环境质量
本项目运营期生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，最终进入宝丰县污水处理厂二期工程进行处理。

为了解项目区域地表水环境现状，本次评价采用净肠河石桥吕寨断面（位于本项目下游19km）2024年监测数据，净肠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。监测结果及分析见下表。
       表16  地表水环境质量现状监测结果统计表   单位：mg/L（pH除外）
河流断面
监测因子
监测值
III类标准
标准指数
超标率
最大超标倍数
达标情况
净肠河石桥吕寨断面
pH
7.9
6~9
0.45
0
0
达标
总磷
0.1
0.2
0.5
0
0
达标
氨氮
0.435
1.0
0.435
0
0
达标
高锰酸盐指数
3.7
2
0.62
0
0
达标
由上表监测结果可知，净肠河石桥吕寨断面的监测因子年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
三、声环境

根据调查，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故不需要监测保护目标声环境质量现状。

四、地下水及土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
本项目厂区地面已进行硬化防渗，对土壤及地下水污染影响较小，因此不开展土壤及地下水环境质量现状调查工作。

五、生态环境

本项目位于宝丰县产业集聚区内，不涉及生态环境保护目标，不涉及生态保护红线，故本次评价不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1、环境质量标准

①大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。

②声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

③地表水环境：地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2、环境保护目标

本项目主要环境保护目标情况详见下表：
表17   环境保护目标一览表

类别
坐标/m

名称
保护

对象
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

规模

X

Y

大气环境
208
-220
宝丰县兴宝外国语学校
师生
二类区

东南
150
2000人
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

地表水环境

-851
-16
应河
地表水

Ⅲ类

西南
830
/

声环境

厂界外50米范围内无声环境保护目标

声环境

《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准


	污染物排放控制标准
	注：坐标原点（0，0）为厂址中心，经纬度为E：113度02分49.368秒，N：33度49分52.634秒。

1、废气排放标准

本项目废气污染物具体标准值如下表：
表18   有组织废气污染物排放标准

监测点
污染物
标准名称
浓度限值（mg/m3）
排放速率限值（kg/h）
处理效率（%）
有机废气排放口
非甲烷

总烃
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
40
1.0
/

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单
60
/

/
《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）三十一、包装印刷行业A级企业指标
20~30
/
/
《河南省重污染天气重点行业 应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》六、塑料制品行业A级企业指标
20
/
/
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业

50
/

70
表19  无组织废气污染物排放标准

监测点
污染物
浓度限值（mg/m3）

测点意义
标准来源
厂界

非甲烷

总烃
2.0
/
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
厂区内
（厂房外）
非甲烷

总烃

6
监控点处1h平均浓度值
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）
20
监控点处任意一次浓度值
2、废水排放标准
本项目生活污水依托新千里化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理。具体标准值见下表：
表20   废水排放执行标准单位：mg/L(pH除外)

序号
污染物名称
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

宝丰县污水处理厂二期工程收水标准
1
PH

6~9
6～9
2
COD
500
380
3
BOD5
300
180
4
SS
400
200
5
氨氮
/
35
6
总磷
/
6

7
总氮
/
50
3、噪声排放标准
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见下表：
表21    工业企业厂界噪声排放标准  单位：dB（A）
执行标准类别

标准值

昼间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
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固体废物

一般工业固废应暂存于一般固废间，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量控制指标
	1、总量控制指标
（1）废水总量指标
本项目废水排放量为792m3/a，宝丰县污水处理厂二期工程的排放标准为 COD50mg/L。因此，本项目废水污染物总量控制指标为：COD0.0396t/a，由于“十五五主要污染物总量减排规划”处于征求意见阶段，尚未确定总磷减排标准，因此暂不考虑总磷总量控制指标。废水污染物替代来源为：宝丰县山河路管网改造项目，COD可替代量：15.11t/a，本次替代之后剩余替代量为COD15.0704t/a。
（2）废气总量指标
根据下文可知，本项目挥发性有机物排放总量为0.7518t/a，项目所在区域属于城市环境空气不达标区，大气污染物总量需双倍替代，因此，本项目大气污染物总量替代指标为挥发性有机物排放1.5036t/a。大气污染物替代来源为：平顶山太平洋建设有限公司沥青混凝土项目，挥发性有机物可替代量：3.226t/a，本次替代之后剩余替代量为挥发性有机物1.7224t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在租赁车间进行建设，施工期仅进行设备安装及调试，设备安装过程持续时间较短，且均在室内作业，对周围环境影响较小。本次评价不再对施工期环境影响进行详细的分析和评价。


	运营期环境影响和保护措施

	大气环境影响和保护措施

1.1废气污染物产排情况
表22    本项目废气产排情况一览表

排放 形式

产排污环节
污染物种类

污染物产生量和浓度

污染治理设施

污染物排放量和浓度

排放口基本情况

排放标准

产生浓度
mg/m3
产生情况
风量
去除 效率

是否 可行 技术

处理

工艺

排放

浓度

mg/m3
排放情况
编号及 名称

高 度

内 径

温 度

浓度

速率

t/a
kg/h
m3/h
%
t/a
kg/h
/
m
m
℃
mg/m3
kg/h
有组织
印刷
非甲烷总烃
1.4
0.0127
0.0096
7000
80
是
二级活性炭
17.6
0.4833 
0.1233 
DA001
15
0.5
25
20
0.8
裁切
86.7
2.4039
0.6070
无

组织

印刷
非甲烷总烃
/
0.0014 
0.0011 
/
/
/
二次

密闭
/
0.0014 
0.0011 
/
/
/
/
2
/
裁切
非甲烷总烃
/
0.2671 
0.2023 
/
/
/
/
0.2671 
0.2023 
/
/
/
/
/

非甲烷总烃合计
/
0.2685
/
/

/

/

/

/

0.2685
/
/
/
/
/
/

表23   废气污染物排放口及排放标准一览表

排放口
排放方式

产排污环节
污染物
编号

名称

类型

地理坐标

高度

出口内径

排气温度

经度

纬度

有组织
印刷、裁切
非甲烷总烃
DA001

有机废气排放口

一般排放口

113.05311710°
33.83006322°
15m

0.5m

25℃




	运营期环境影响和保护措施

	1.2 印刷废气
本项目使用水性油墨对部分基布进行印刷，根据前文分析，油墨用量为0.3t/a。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》-23印刷和记录媒介复制行业系数手册，“231 印刷行业（包括 2311书、报刊印刷；2312 本册印制；2319 包装装潢及其他印刷）”可知，原料为水性油墨，工艺为凸版印刷（柔性版印刷）的挥发性有机物产污系数为47kg/t-原料，因此，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.0141t/a，印刷工序每天工作4h，年工作1320h。
本项目印刷机采取二次密闭，在印刷机上方加装集气罩，总面积为4m2，控制流速按0.3m/s核算，则所需风机风量为4320m3/h，按照4500m3/h核算，根据生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350号）表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数中“密闭空间负压废气收集效率为90%”，故本评价采用90%有机废气收集率进行核算，则非甲烷总烃收集量为0.0127t/a（0.0096kg/h），无组织排放量为0.0014t/a（0.0011kg/h）。
1.3裁切废气
本项目裁切机刀体内置加热管，切割PP编织基布同时熔融封边，此过程会产生少量有机废气。根据根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的“292塑料制品业系数手册”中的“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表（续表1）”可知，采用吸塑-裁切工艺的塑料包装容器挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.9kg/t-产品，本项目产品总量约为1405.8t/a，据此核算裁切工序非甲烷总烃产生量为2.671t/a，裁切工序每天工作12h，年工作3960h。

本项目裁切机采取二次密闭，在裁切机上方加装集气罩，总面积为6m2，控制流速按0.3m/s核算，则所需风机风量为6480m3/h，按照7000m3/h核算，收集效率为90%，则非甲烷总烃收集量为2.4039t/a（0.6070kg/h），无组织排放量为0.2671t/a（0.2023kg/h）。
本项目印刷、裁切废气收集后采用1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒排放，处理效率为80%，处理后的废气由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放总量为0.4833t/a，排放速率为0.1233kg/h，排放浓度为17.6mg/m3，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单标准限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“三十一、包装印刷行业A级企业指标”、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“六、塑料制品行业A级企业指标”及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业文件要求。
1.4 非正常工况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率产生的排放，主要为活性炭吸附装置故障导致印刷废气无法正常处理，其排放情况详见下表：
表24   项目非正常排放情况表

污染源

产污工序

污染物

非正常排放原因

排放量

kg
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
单次持续时间

年发生频次

应对措施

印刷
印刷
非甲烷总烃
活性炭吸附装置故障，处理效率为0
0.0096
0.0096
1.4
1
1
停止生产，检修废气处理装置
裁切
裁切
非甲烷总烃
0.6070
0.6070
86.7
1
1
由上表可知，非正常工况下项目废气会发生超标排放情况，对职工健康及周边环境均存在较大的影响。企业应加强废气收集设施的管理，定期检修，确保其正常运行，从源头杜绝废气收集设施故障的发生。在运营过程中，确保废气收集设备先于生产设备开启，滞后于废气收集关闭。

1.3 废气治理设施可行性分析

（1）有组织废气治理措施分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）要求，印刷工序污染防治设施可行技术为：活性炭吸附、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他；根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶及塑料制品业》（HJ1122-2020）要求，塑料包装容器制作非甲烷总烃处理可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目印刷、裁切废气采用二级活性炭吸附处理，属于排污许可规范中的可行技术。
根据《河南省生态环境厅关于印发河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案的通知》（豫环文〔2024〕132号）内容，应满足以下要求：

①提升含VOCs有机废气收集效率：涉VOCs环节的生产设施应保持微负压，鼓励安装负压计；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。

②规范建设VOCs治理设施：采用吸附工艺的，应对有机废气进行必要的降温、除湿和除尘等预处理；根据废气处理量、污染物浓度以及吸附剂更换周期、动态吸附容量确定装填量。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低挥发性或者不挥发、对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。治理设施的处理能力应根据满负荷运行、检维修、设备启停等多种情况下的最大废气产生量确定。鼓励采取减风增浓等措施，减少废气产生量，提高废气污染物浓度。

③应提高VOCs治理设施自动控制水平：推进燃烧、冷凝、吸附-脱附、吸收类VOCs治理设施安装控制系统，对吸附-脱附工艺的吸附床层吸附、脱附时间和温度等关键参数进行自动调节与控制。

④应加强VOCs治理设施运行维护：对于采用一次性活性炭吸附工艺的，应按设计要求定期更换活性炭，颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650毫克/克；采用非连续吸附-脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应采用高效处理工艺处理后达标排放，现场检查时应监测脱附期间VOCs排放浓度和去除效率达标情况。采用冷凝工艺的，不凝尾气的温度应低于尾气中主要污染物的液化温度，对于油气回收，采用单一冷凝回收工艺的，冷凝温度一般应控制在-75℃以下。对于VOCs治理产生的废吸附剂、废催化剂、废吸收剂等耗材，以及含VOCs废料、渣、液等，应密闭储存，并及时清运处置；鼓励储存库设置VOCs废气收集和治理设施。

本项目印刷、裁切废气采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶及塑料制品业》（HJ1122-2020）中的可行技术；涉VOCs环节的印刷机设施保持微负压；采用集气罩方式收集无组织废气，距集气罩开口面最远处控制风速不低于0.3米/秒。活性炭吸附剂定期更换，保障环保设施正常运转，产生的废吸附剂（废活性炭）在危废间密闭储存，并及时清运处置。

综上，本项目有组织废气污染防治设施为可行技术，废气达标排放，对周围环境空气影响较小。
（2）无组织排放控制管理要求
本项目生产过程中产生的无组织排放废气主要为车间少量未收集的有机废气，无组织排放拟采用的主要控制措施有：

①加强印刷机、裁切机集气设施收集效率，以减少无组织排放有机废气的产生；

②加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，减少污染物排放。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），标准中对含挥发性有机物的物料储存和运输提出相应管控措施，具体如下：

①盛装VOCs物料的容器应存放在室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；
②企业应建立台账，记录含VOCs原辅料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向等信息。台账保存期限不少于5年；
③物料转移和输送：含VOCs物料在输送时采用密闭容器进行转移和输送；
④其他：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
1.4、废气污染物达标排放分析
本项目运营期废气污染物达标排放情况如下：

表25   废气污染物排放情况一览表
产污环节
污染物
治理措施
排放

速率
排放

浓度
标准限值
达标情况
印刷、裁切
非甲烷总烃
集气设施+二级活性炭+15m排气筒
0.1233kg/h
17.6mg/m3
20mg/m3、1.0kg/h
达标
由上表可知，本项目运营期印刷、裁切废气排放浓度及排放速率满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单标准限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“三十一、包装印刷行业A级企业指标”、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“六、塑料制品行业A级企业指标”及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业文件要求，对周围环境影响较小。
1.5、废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中自行监测要求，得到项目废气监测计划如下：

表26   废气监测计划一览表

监测点位
监测因子
监测频次
执行标准

DA001
有机废气排放口
非甲烷总烃
1次/半年
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“三十一、包装印刷行业A级企业指标”、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“六、塑料制品行业A级企业指标”及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业
厂界无组织

非甲烷总烃
1次/年
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）

1.6 环境影响分析
本项目位于河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内，该区域环境空气属于二类，根据项目所在区域特征污染物现状监测数据可知，项目所在区域环境质量良好，距离本项目最近的环境保护目标为东南侧150m的宝丰县兴宝外国语学校。

本项目印刷、裁切工序产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

采取以上措施后，本项目印刷、裁切工序非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单标准限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“三十一、包装印刷行业A级企业指标”、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“六、塑料制品行业A级企业指标”及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业文件要求。

综上所述，本项目的建设不会对当地的环境空气产生较大的影响。
2、废水

2.1 废水污染物源强核算

本项目用水主要为生活用水，主要外排废水为生活污水。
本项目全厂员工50人，每年工作330天，项目主要用水为生活用水。
本项目员工均不在厂区内食宿。根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水量为60L/（人·天），则生活用水量为3m3/d，损耗量按20%计，则生活用水损耗量为0.6m3/d，排水量为2.4m3/d，792m3/a。

本项目污水水质参考河南省一般生活污水水质，即：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TN：40mg/L、TP：4mg/L。

化粪池对生活污水中各污染物的去除率参考根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-9），化粪池对水污染物的去除效率为COD：40%-50%，SS：60%~70%，TN：不大于10%，TP：不大于20%，本项目按COD：40%、SS:60%、总磷：20%、总氮：10%计。

项目生活污水依托厂区化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理，生活污水产排情况详见下表：
表27   项目生活污水产排情况一览表
污染物

污染源

水量

(m3/a)

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

生活

污水
产生浓度mg/L

792
300
160
200
25
4
40
产生量t/a

0.2376 
0.1267 
0.1584 
0.0198 
0.0032 
0.0317 
处理措施

依托厂区化粪池
生活

污水
去除效率
792
40%
/
60%
/
20%
10%
排放浓度mg/L

180
160
80
25
3.2
36
排放量t/a

0.1426 
0.1267
0.0634 
0.0198
0.0025 
0.0285 
污水处理厂进水水质标准mg/L

/

380
180
200
35
6
50
2.2 废水污染治理措施可行性分析
①生活污水
a.宝丰县污水处理厂二期工程接管可行性分析

宝丰县污水处理厂位于规划东四环路与前进路交叉口，净肠河以南。现状污水厂总规模为4万m3/d，一期、二期设计规模均为2万m3/d，服务范围主要为宝丰县城区（一期工程）和产业聚集区（二期工程），西至西环路，北至北环路，南至迎宾大道，东至东三环路。

一期工程于2006年建成投产，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，2011年增加深度处理工艺，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→奥贝尔氧化沟→反应及斜板沉淀池→气水反冲滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

二期工程于2014年建成投产，采用“粗格栅→细格栅及旋流沉砂池→改良氧化沟→反应及斜板沉淀池→纤维转盘滤池→紫外消毒渠”的处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据调查，宝丰县污水处理厂一期、二期工程分别设置进水口，产业集聚区废水进入宝丰县污水处理厂二期工程处理。结合污水处理厂2025年度排污许可执行报告分析，二期工程处理水量平均1.3万m3/d，每日尚有0.7万m3/d处理余量。

根据工程分析可知，本项目运营期外排废水总量2.4m3/d（792m3/a），不会对污水处理厂产生冲击，本项目在宝丰县污水处理厂二期工程的收水范围内；本项目外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及宝丰县污水处理厂二期工程的收水水质要求。因此，本项目生活污水经化粪池预处理后排入宝丰县污水处理厂二期工程进一步处理是可行的。

2.3 排污口的监测计划
本项目废水间接排放口的基本情况详见下表：
表28   本项目废水间接排放口基本情况一览表
排放口编号
排放口坐标
废水排放量（m3/d）
排放去向
排放规律
排放

标准
排放口

类型
经度E
纬度N
DW001
113°03'13.9080"

33°49'47.8131"

2.4
宝丰县污水处理厂二期工程
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
宝丰县污水处理厂二期工程进水水质要求
生活污水排放口
根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）表1中要求，未对生活污水间接排放做自行监测要求。
3、噪声

3.1 噪声源强
本项目高噪声设备主要为裁剪机、裁带机、印刷机、风机等，均设置在室内。其噪声源强见下表：



	
	表29   本项目噪声源强调查清单

序号
建筑物名称
声源名称
设备数量
声源源强
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离（m）
室内边界声级
运行时段（h）
建筑物插入损失（隔声量）
建筑物外距离

声功率级dB(A）
X
Y
Z
声压级
建筑物

外距离（m）
1
生产车间
裁剪机
1
75
基础减振、厂房隔声、距离衰减
13
0
1.2
东5
61.0 
3960
25
36.0 
1
南50
41.0 
16.0 
西15
51.5 
26.5 
北20
49.0 
24.0 
2

裁剪机
1
75
8
-45
1.2
东6
63.0 
38.0 
1

南50
41.0 
16.0 
西14
50.9 
25.9 
北20
49.0 
24.0 
3

裁剪机
1
75
13
-3
1.2

东7
65.5 
40.5 
1

南50
41.0 
16.0 
西13
50.4 
25.4 
北20
49.0 
24.0 
4

裁带机
1
70
0
-18
1.2

东6
46.5 
21.5 
1

南30
39.9 
14.9 
西14
56.0 
31.0 
北40
36.4 
11.4 
5

裁带机
1
70
0
-29
1.2

东8
47.1 
22.1 
1

南30
39.9 
14.9 
西12
54.4 
29.4 
北40
36.4 
11.4 
6

印刷机
1
70
0
-37
1.2

东6
51.9 
26.9 
1

南40
38.0 
13.0 
西14
48.4 
23.4 
北30
40.5 
15.5 
7
印刷机
1
70
-8
15
1.2
东8
48.4 
23.4 
1
南40
38.0 
13.0 
西12
51.9 
26.9 
北30
40.5 
15.5 
8
风机
1
80
6
-13
1.2
东4
66.0 
41.0 
1
南55
48.0 
23.0 
西16
56.5 
31.5 
北15
50.5 
25.5 
9
电脑缝纫机
28
58.6
5
-28
1.2
东18
33.5
8.5
1
南15
35.1
10.1
西35
27.7
2.7
北15
35.1
10.1
10
双针四线缝纫机
40
60.0
12
-16
1.2
东13
37.7
12.7
1
南15
36.5
11.5
西40
28.0
3
北15
36.5
11.5
注：坐标原点（0，0）为厂址中心，经纬度为E：113度02分49.368秒，N：33度49分52.634秒。



	运营期环境影响和保护措施

	通过合理布置，经过厂房墙体隔声后可降约25dB(A)，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目厂界噪声对环境保护目标无影响。
3.2 预测模式

从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因噪声源离预测点较近而忽略不计。

①单声源声压级的预测

将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为：
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式中Lr—距声源r米处的声压级，dB（A）；

Lr0—距声源r0处的声压级，dB（A）；（r0取1米）；

r—距声源的距离，米；

TL—墙壁隔声量，13dB（A）。
②多声源声压级的预测

噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级值叠加之和。计算公式如下：
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式中：
[image: image7.wmf]T

P

L

—某预测点叠加后的总声压级，分贝（A）；


[image: image8.wmf]i
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—i声源对某预测点的贡献声压级，分贝（A）。

③厂界噪声衰减扩散预测

根据《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2021推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下：
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[image: image10.wmf]式中：[image: image11.wmf])
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—距声源r处的A声级，dB；
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—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；
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[image: image16.wmf]式中：[image: image17.wmf]bar

A

—遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB；
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—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；
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—附加A声级衰减量，dB。

为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略[image: image20.wmf]atm
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和[image: image21.wmf]exe
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表30   隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表

条件

Abar（dB（A））
开小窗、密闭，门经隔声处理

25

开大窗且不密闭，门较密闭

20

开大窗且不密闭，门不密闭

13

门与窗全部敞开

8

本项目设备均设置在厂房里面，声源较大设备均存放于室内，声源衰减取25dB（A）。
3.3 预测结果

采用上述噪声预测模式进行预测计算，项目噪声源均来自各生产车间和公用设施内，均为室内声源，评价中对室内声源等效为室外声源声功率级，在此基础上，使用噪声预测软件对厂界噪声进行预测，具体结果见下表：
表31      噪声预测结果

序号

预测点
噪声贡献值/dB(A)

噪声标准值/dB(A)

超标和达标情况

昼间

昼间

昼间

1

厂界东

45.46
65
达标

2

厂界南

26.50
65
达标

3

厂界西

37.36
65
达标

4

厂界北

30.91
65
达标

根据预测结果可知，本项目东、南、西、北厂界昼间厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且项目周围50m范围内无声环境敏感目标，因此，本项目建成后产生的噪声对周围的影响较小。
运营期噪声对周围环境保护措施：
为进一步减小本项目噪声对周边环境的影响，要求建设单位采取以下措施：

①优化项目平面布置，主要噪声设备远离厂界。通过距离消减可以有效降低厂界的噪声。

②厂内所有设备宜选用低噪声型号，高振动设备安装橡胶减振垫等，确保厂界噪声达标排放。

③加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。

④为操作人员配备必要的防噪用品。

⑤加强设备维护，避免设备故障带来的高噪声。
采取以上措施后，项目生产噪声对周边声环境影响较小。

3.4 噪声污染防治措施可行性分析
（1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。
（2）采用优化平面布置。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装在适宜的位置，使其远离厂界。

（3）降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。

（4）加强设备维护，既可延长设备使用寿命，也可避免设备产生异常噪声干扰。
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。
3.5 噪声监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目运营期噪声监测计划见表32。
表32   噪声监测计划一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界外四周1m
连续等效A声级
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
4、固体废物

4.1 固体废物产生及处置情况

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《国家危险固废名录》（2025版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。

（1）一般工业固体废物
①废边角料、不合格品
本项目裁切及缝纫工序会产生一定废边角料，检验工序会产生少量不合格品，根据建设单位提供的资料，废边角料、不合格品产生量约为原料总用量的1%，本项目卷材、缝纫线、吊带、围带总用量为1420t/a，则项目废边角料、不合格品产生量为14.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废边角料、不合格品属于SW17可再生废物，废物代码为900-003-S17，暂存于一般固废间，定期外售。
（2）危险废物
①废油墨桶
本项目印刷工序采用水性油墨，使用后的废油墨桶属于危险废物，产生量约为0.015t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49，集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

②废活性炭
本项目印刷废气经二级活性炭吸附装置处理后排放，根据前文分析，有机废气吸附量为1.9333t/a。

参考《活性炭吸附法处理挥发性有机物污染防治技术规范》（DB4101/T131-2024），活性炭的动态吸附量为10%，采用可再生工艺时，当动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换新活性炭。本项目拟使用蜂窝状活性炭，活性炭碘值≥650mg/g、表面积应不低于750m2/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求。本项目二级活性炭吸附装置设计风量为7000m3/h，则项目活性炭填充量为1.4m3，蜂窝状活性炭密度约为400kg/m3，则项目二级活性炭吸附装置活性炭一次最少填充量为0.56t。为保障吸附效率，活性炭每年更换一次，则废活性炭产生量为0.56t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-039-49，集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
③废印刷版
本项目印刷机印刷版需定期进行更换，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废印刷版属于危险废物，废物类别HW16，废物代码231-002-16，产生量约为0.2t/a，采用密封容器包装后在危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。
④擦拭抹布

本项目印刷机定期需进行擦拭，会产生少量的擦拭抹布，根据建设单位提供的资料，产生量约0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，危废代码为900-041-49，分类收集后交由有资质单位处置。
（3）员工生活垃圾

本项目运营期间总人数为50人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，年工作日330天，则项目生活垃圾产生量约为8.25t/a，生活垃圾分类收集后，委托当地环卫部门定期清运。
表33     项目固体废物产生、排放情况一览表

序号

废物名称

属性

废物

类别

废物代码

有害

成分

物理

性状

危险

特性

产生量

(t/a)

处置

方式

1

废边角料

一般

固废

SW17
900-003-S17
--

固态

--

14.2
外售

2
废活性炭
危险

废物
HW49
900-039-49
有机废气
固态
T

0.56
交有资质单位处置
3
废印刷版
HW16
231-002-16
有机废气
固态
T

0.2
4
废包装桶
HW49

900-041-49
化学品
固态

T/In

0.015
5
擦拭抹布
HW49
900-041-49
化学品

固态

T/In
0.005
6
生活垃圾

--

--

--

--

固态

--

8.25
环卫部门清运

表33 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号

贮存场所

（设施）名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存

能力（t）

贮存

周期

1
危废暂存间
废活性炭
HW49
900-039-49
位于厂房1层
5m2
袋装
5
30d

2
废印刷版
HW16
231-002-16
袋装
90d
3
废包装桶
HW49
900-041-49
托盘
90d
4
擦拭抹布
HW49
900-041-49
袋装
90d
本项目储存周期符合《中华人民共和国生态环境法典》中“第五百三十五条从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的外”的规定。
运营期固体废物环境影响：

由上表可知，本项目一般固废间、危险固废间均可满足本项目产生固废的储存，但若危险废物等未及时进行处理出现撒漏等情况，可能造成土壤、地下水污染等情况。

运营期固体废物环境保护措施：

为防止运营期固废间内储存固废出现跑冒滴漏等情况发生，应在危险废物暂存间做好防腐防渗工作，一般固废间应做好地面硬化等要求，切实从源头处切断污染周边环境的可能性。
环境风险防范措施：

为避免泄漏等造成可能污染周围环境等问题，应采取设置专人负责一般固废暂存间、危险废物暂存间的转运事宜；并每天检查固废暂存间的储存设备是否正常，如若出现破损、老化等迹象时，应提前做好应对措施，更换相应容器等，坚决做到防止跑、冒、滴、漏等情况发生。

4.2 固体废物处置可行性分析
（1）一般固废间可行性分析

本项目一般固废产生量为14.2t/a。本项目一般固废间面积为10m2，最大储存能力为20t，由于废边角料定期清理周期较短，一月一清，故一般固废间满足固废储存需要。

（2）危险暂存间可行性分析

本项目产生危废合计约为0.78t/a，本项目危废暂存间面积为5m2，最大储存能力为5t，满足本项目危险废物贮存需求。

4.3 环境管理要求
根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室，暂存间面积为5m2。各类危废分区存放，禁止将不相容的危废在同一容器内混装，装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）标准所示的标签；危废间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。

在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。

一般固废应暂存于一般固废间，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下：

危险废物的储运方式及要求：

项目在厂区内设置5m2的危废暂存间，根据项目产生的危废情况，本环评要求建设单位对危废实现定期处置，企业按照相关要求及时处理处置危废量的情况下，厂内的危废暂存间可满足生产使用。
本报告对危废暂存提出以下措施：

①危险废物的收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

②危险废物的暂存：在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险固体废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险固废装入容器内临时贮存。在厂区内设置专门的危废暂存间，采取“三防”措施。将危险废物及时收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或容器内，贴上明显的警示标识和警示说明。

③危险废物的管理：危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

④危险废物的运输：

危险废物应及时转运，最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。

⑤危险废物的处置：环评要求与有相关资质的危废处理单位签订危险废物处置协议，委托处理建成投产后处理产生的危险废物。

综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善有效处置，不产生二次污染，对环境造成影响较小。

5、地下水、土壤

本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降、垂直渗入。
（1）土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目运营期可能对土壤环境产生影响，产生影响的途径主要为废气污染物降落到地表、废水发生泄漏进入土壤以及固体废物迁移扩散至土壤。大气污染物中的有机废气降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；废水发生泄漏，渗透进入土壤，致使土壤受到有机物等的污染；固体废物在运输、贮存等过程中可能引起污染物质的散落、迁移，危害土壤环境。

污染物可能通过大气沉降途径进入土壤：

大气污染型：项目废气污染物为非甲烷总烃，产生量较小，经收集后满足相关排放标准要求。

（2）土壤环境影响分析

正常工况下，本项目废水、废气、固废污染物均能实现有效处置，不会通过地面漫流、垂直入渗、大气沉降等形式对厂区内及周边土壤造成影响。

此外，本项目厂区全部为混凝土地面，无裸露土壤，因此，本项目发生物料泄漏对厂区内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对土壤造成严重污染。

本项目事故泄漏物料对厂外的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是大气污染物沉降到土壤中引起的。但是项目大气污染物产生总量不高，通过大气沉降对厂界外环境空气影响较小，因此通过大气沉降等形式对土壤造成的污染较小。

综上可知，本项目不会通过地面漫流、垂直入渗、大气沉降等形式对厂区内及周边土壤造成明显的影响。

（3）土壤污染防治措施

为减少对周边土壤环境污染，可从源头防控措施和过程防控措施对周边区域土壤进行保护及管理。

①源头防控措施

禁止原辅材料及固体废物随意堆放，原辅材料及固体废物应存放于指定区域，并设有专人负责；加强化粪池的日常管理，防止未处理达标污水的跑冒滴漏现象。

②过程防控措施

项目厂区周边加强增加绿化措施；对化粪池做好防渗措施，定期维护，防止事故情况对土壤造成不利影响。

综上所述，在采取以上土壤污染防治措施前提下，本项目运营对区域土壤环境产生影响很小。

③监控措施

A、建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

B、在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般污染防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见下表。根据项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：原辅料仓库、危废暂存间地面等，主要污染物为油墨、危险废物。
表34    地下水污染物防渗分区参照表
分区要求

防渗区域

防渗要求

重点防渗区

原辅料仓库、危废暂存间
除基本地面硬化外，还需做好防腐防渗措施，涂刷防腐防渗漆
一般防渗区
办公区、生产区、成品仓库、一般固废暂存间

地面做好硬化
6、生态

本项目是工业用地，周围环境无生态保护目标。

7、环境风险

（1）风险评价目的

环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。重点评价事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。

（2）风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别范围包括该项目生产过程中使用的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（3）风险潜势初判断

本项目涉及环境风险物质主要为油墨及危险废物。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，且当危险物质数量与临界量的比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。

危险物质数量与临界量的比值Q：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

项目Q值计算结果见下表所示：

表35   环境风险物质数量与其临界量比值
序号

原材料名称

最大储存量（t）

储存方式
储存位置
危险性

临界量t
Q值

1
油墨
0.05
桶装
仓库
/
100
0.0005
2
废活性炭
0.56
袋装
危废间
T
50
0.0112
3
废印刷版
0.2
袋装
危废间
T
50

0.004
4
废包装桶
0.015
托盘

危废间

T/In
50
0.0003
5
擦拭抹布
0.005
袋装

危废间

T/In
50
0.0001
项目Q值Σ

0.0161
由上表可知，本项目危险物质Q＜1，不构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1：“当Q＜1时，该项目环境风险潜势划分为Ⅰ类”，可开展简单分析。
（4）环境风险分析与风险防范措施
本项目可能产生影响的途径有储存或操作使用不当，可能会引起火灾或泄漏污染地下水及土壤环境；项目使用油墨存储或管理不当，可能发生泄漏风险；原辅材料。
1）预防火灾的措施

①本项目原辅材料为PP编织基布、缝纫线等，遇火可能发生火灾。项目原辅材料区及生产车间距离要严格按照安全防范距离规范要求布置，确保防火间距，车间内应设置防火装置或器材，从总图布置上确保装置区和危险品之间安全防范距离，确保生产装置运行安全。潜在火灾、爆炸灾害性，要求工程设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格按照防火安全设计规范设计，贮存区远离热源和明火，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，以减少风险事故的发生。

③加强油墨暂存区及危废暂存区等物料仓库的巡查和管理，避免线路老化引起短路发生火灾；加强明火等管控，严禁仓库内明火的使用，在车间和原辅料仓库区及危废暂存间配备若干灭火器，用于发生火灾时及时灭火。

④加强原辅料仓库、危废暂存间防渗管理，要求危废间按规范设计，一旦发生泄漏事故，及时处理。

2）操作过程中的安全防范措施

运营操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。建议提高员工认识、完善制度、严格检查。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识，提高员工素质，增强安全意识，建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。

3）贮存过程风险防范措施

①原辅料不得露天堆放，应储存于阴凉通风仓库内。仓库内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。

②划定禁火区，在明显地点设警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入装置区。

③装卸物料在外围进行，运输车辆不进入贮存区域，便于管理及增加安全性。

物料进厂前应进行包装检查，确保包装容器完整不会泄漏，原辅料仓库、危废间做好重点防渗处理；对物料等在厂区运输、转移需做好轻拿轻放，避免碰撞和触碰尖锐物品导致包装容器损坏；避免乱堆乱放及碰撞导致泄漏；危险废物一经产生或者更换要及时用桶装等容器盛放于危废仓库中定期转移，禁止随意堆置，危废车间应做到相应的防腐、防渗、防风和防雨等措施；须定期对危废仓库盛放容器进行检查，避免容器损坏发生泄漏；定期对危废仓库内危废进行转移处置，防止危废暂存量超过有效容积。

（5）分析结论

综上所述，项目存在一定的风险，经采取各项风险防范措施后，不会对区域环境保护目标造成影响。因此，项目从环境风险角度可行。

8、选址合理性分析
本项目选址位于规划的工业用地范围内，符合当地国土空间规划及产业布局要求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无生态保护红线区域，与《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关环保法规要求相符。

从环境承载力角度看，项目所在区域大气、水环境质量现状较好，污染物排放总量指标可落实，区域具备接纳本项目新增污染负荷的能力。同时，项目采取了完善的污染防治措施和风险防控体系，各类污染物均能做到达标排放或安全处置，对周边环境影响可控。

从基础设施配套来看，项目所在地交通便利，供水、供电、排水等市政设施完善，能够满足项目建设和运营需求。厂区内已按规范实施地面硬化及分区防渗，有效阻断污染物向地下水和土壤迁移的途径。

此外，项目与周边环境敏感点保持合理距离，正常工况下废气、噪声等污染物排放对敏感点影响较小，环境风险事故情况下亦有足够应急响应时间和空间缓冲，不会对人群健康构成威胁。

综上，本项目选址符合国家及地方相关法律法规、规划政策和环境管理要求，在落实各项环保措施的前提下，选址具有环境合理性。

9、电磁辐射

本项目不涉及。

10、排污许可
本项目涉及行业为C2923塑料丝、绳及编织品制造及C2319包装装潢及其他印刷，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23-39.印刷231”中的其他和“二十四、橡胶和塑料制品业29-62.塑料制品业292”中的其他，属于登记管理，项目排污许可类别确定依据见下表。

表36  固定污染源排污许可分类管理名录

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

十八、印刷和记录媒介复制业23

39.印刷231

纳入重点排污单位名录的

除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷

其他

二十四、橡胶和塑料制品业29
62.塑料制品业292
塑料人造革、合成革制造2925
年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929

其他

由上表可知，本项目应执行排污许可登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。
11、环保投资估算
本项目总投资为200万元，其中环保投资为8万元，占总投资额的4.0%，各项环保措施及其投资估算列于下表。

表37   项目环保投资一览表
名称

环保设施名称

投资（万元）

废气

印刷、裁切废气
集气设施+二级活性吸附装置+15m排气筒DA001
6
噪声

设备减震垫
0.5
固体废物
一般固废间（10m2），危废暂存间（5m2）以及相应的防渗措施
1.5
总计
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	印刷、裁切废气
	非甲烷总烃
	局部集气+二级活性吸附装置+15m排气筒DA001
	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及2024修改单标准限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“三十一、包装印刷行业A级企业指标”、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“六、塑料制品行业A级企业指标”及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷工业

	
	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃
	/
	豫环攻坚办【2017】162号文件

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）

	地表水

环境
	生活

污水
	员工生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN
	经化粪池预处理达接管标准后，通过市政管网排入宝丰县污水处理厂二期工程
	宝丰县污水处理厂二期工程接管标准

	声环境
	机械设备
	等效A声级
	选取低噪声设备+高噪声设备基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	裁切、缝纫
	废边角料
	外售
	防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求

	
	检验
	不合格品
	
	

	
	印刷
	废包装桶
	收集后暂存于危废间，定期交由有资质公司处置
	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废印刷版
	
	

	
	
	擦拭抹布
	
	

	
	废气处理
	废活性炭
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	原辅料仓库、危废暂存间重点防渗；办公区、生产区、成品仓库、一般固废暂存间一般防渗

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	制定安全实验及工作制度，严格按照程序操作，确保废气处理设施正常稳定运行。工作人员工作前先检查实验装备，有问题及时反馈，解决后再进行实验；加强员工规范操作培训，增强操作人员的防范意识；设施发生故障后立即停机，进行检修，待调试正常后再实验及分装；定期对管道、风机进行检查，防患于未然；定期检查风机，确保废气治理设施的有效运行；规范环保设施的管理制度；定期制定培训演练计划，提高员工的应急处置能力和安全防范意识。

	其他环境管理要求
	（1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；

项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。

（2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可管理。




六、结论

	平顶山弘亿包装材料有限公司集装袋生产项目位于河南省平顶山市宝丰县经济技术开发区河南新千里展览展示有限公司厂院内，项目符合国家产业政策，选址符合经济开发区规划，厂区布置合理，采用的污染防治措施可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置，项目投产后具有良好的经济效益和社会效益，只要项目在工程建设中，严格执行建设项目“三同时”制度，使各项环保措施得以落实，在工程运行过程中加强生产管理，从环境保护的角度论证，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.7518t/a
	/
	0.7518t/a
	+0.7518t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.0396t/a
	/
	0.0396t/a
	+0.0396t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0079t/a
	/
	0.0079t/a
	+0.0079t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0079t/a
	/
	0.0079t/a
	+0.0079t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0040t/a
	/
	0.0040t/a
	+0.0040t/a

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0004t/a
	/
	0.0004t/a
	+0.0004t/a

	
	TN
	0
	0
	0
	0.0119t/a
	/
	0.0119t/a
	+0.0119t/a

	固体废物
	废边角料
	0
	0
	0
	14.2t/a
	/
	14.2t/a
	+14.2t/a

	
	废包装桶
	0
	0
	0
	0.015t/a
	/
	0.015t/a
	+0.015t/a

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.56t/a
	/
	0.56t/a
	+0.56t/a

	
	废印刷版
	0
	0
	0
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	擦拭抹布
	0
	0
	0
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	8.25t/a
	/
	8.25t/a
	+8.25t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
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